**Kratka podłogowa FFS-FGE**

Standardowa kratka podłogowa odporna na wchodzenie, pasuje do wylotu podłogowego FFS-BA.

Kratka podłogowa ze szczotkowanej stali szlachetnej, nowoczesne wzornictwo z prostokątnym kołowym układem otworów.

Mocowanie za pomocą klamer umieszczonych na stałe pod kratką podłogową.

Zakres dostawy:

1 kratka podłogowa, 1 taśma uszczelniająca

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FFS-FGE |
| Wykonanie: | Wzór z prostokątnym schematem rozmieszczenia otworów |
| Rodzaj montażu: | Zamocowanie za pomocą klamer mocujących |
| Materiał: | Stal stopowa szczotkowana |
| Ciężar: | 0,98 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,13 kg |
| Szerokość: | 340 mm |
| wysokość: | 180 mm |
| Głębokość: | 3 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 345 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 193 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 48 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799559023 |
| Numer katalogowy: | 0055.0902 |

Producent: MAICO

FFS-FGE Kratka podłogowa