**Osiowy wentylator ścienny DZQ 45/6 A-Ex**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZQ 45/6 A-Ex |
| Wykonanie: | Kwadratowa płyta ścienna |
| Wydajność powietrza: | 4.300 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 960 1/min |
| Pobór mocy: | 200 W |
| IMax: | 0,64 A |
| Ciężar: | 16,3 |
| IA/IN: | 2,7 |
| Atest dla produktów zabezpieczonych przed wybuchem: | 84/3896 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837800 |
| Numer katalogowy: | 0083.0780 |

Producent: MAICO

DZQ 45/6 A-Ex Osiowy wentylator ścienny