**Kratka ochronna SGM 15**

Kratka ochronna dla wentylatorów zgodna z DIN EN ISO 13857.

Możliwy montaż po stronie ssącej i po stronie tłocznej.

SGM: Z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego dla wentylatorów kanałowych ERM, w kolorze białym, podobnym do RAL 1013

SGM ... Ex: Z metalu dla wentylatorów ERM-Ex do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SGM 15 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel perłowa, podobna do RAL 1013 |
| Ciężar: | 0,05 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,1 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 150 mm |
| Szerokość: | 152 mm |
| wysokość: | 152 mm |
| Głębokość: | 27 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 40 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799594253 |
| Numer katalogowy: | 0059.0425 |

Producent:

 MAICO

SGM 15 Kratka ochronna