**EC 40 D**

Cechy EC 30 E, EC 40 D

Wentylator sufitowy z prętem mocującym do montażu sufitowego.

Nadaje się do instalowania w pomieszczeniach o wysokości mniejszej niż 2,3 m.

Z koszem ochronnym chromianowanym na żółto, stanowiącym zabezpieczenie przed dotknięciem zgodne z DIN EN ISO 13857.

3-skrzydłowy wirnik z tworzywa sztucznego.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EC 40 D |
| Maksymalna cyrkulacja powietrza: | 4.500 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.150 1/min |
| Średnica wirnika: | 400 mm |
| Typ wirnika: | osiowo |
| z możliwością regulacji obrotów: | ✔ |
| Możliwość pracy nawrotnej: | - |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Pobór mocy: | 40 W |
| IMax: | 0,2 A |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Miejsce montażu: | Sufit |
| Pozycja montażowa: | pionowo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | podobny do białego perłowego RAL 1013 |
| Ciężar: | 3,15 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 4,055 kg |
| odchylny: | - |
| Szerokość: | 450 mm |
| wysokość: | 385 mm |
| Głębokość: | 420 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 451 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 386 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 450 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym: | 40 °C |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 40 °C |
| temperatura otoczenia: | 40 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799880059 |
| Numer katalogowy: | 0088.0005 |

Producent: MAICO

EC 40 D