**Akcesoria do okien zespolonych ZD 22**

Rama montażowa do montażu wentylatorów okiennych w oknach zespolonych.

Możliwość otwierania i oczyszczania okien podwójnych.

Zewnętrzny odstęp szyb 20 mm do 40 mm.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZD 22 |
| Miejsce montażu: | Pustak szklany |
| Materiał: | Metal |
| Ciężar: | 0,46 |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 225 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 277 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 53 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 327 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939146 |
| Numer katalogowy: | 0093.0914 |

Producent:

 MAICO

ZD 22 Akcesoria do okien zespolonych