**Klucz sprzętowy ER DIP EC**

Parametryzowalny klucz sprzętowy do indywidualnego dopasowania funkcji ER EC.

Ustawienia parametrów:

Natężenie przepływu V1 w krokach co 5 m³/h

Natężenie przepływu V2 w krokach co 5 m³/h

Opóźnienie włączenia Te w krokach co 10 s

Czas wybiegu Ta w krokach co 5 min

Przedział czasu Ti w krokach co 1 h

Czas pracy w krokach co 5 min

Spełnia wymagania stopnia ochrony IP systemu: IP X5

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ER DIP EC |
| Miejsce montażu: | Wkład wentylatora ER EC |
| Rodzaj montażu: | Montaż na- lub podtynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne / guma |
| Kolor: | czarny |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Szerokość: | 25 mm |
| wysokość: | 16 mm |
| Głębokość: | 130 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | w zależności od zamówienia, od 15 sztuk |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992592 |
| Numer katalogowy: | 0157.1648 |

Producent: MAICO

ER DIP EC Klucz sprzętowy