**Tuleja do montażu w stanie surowym PP 45 RHK**

Niezbędne wyposażenie dodatkowe do zestawów do montażu końcowego PP 45 K, PP 45 O, PP 45 RC, PPB 30 K, PPB 30 O i PPB 30 RC.

Dostępne w dwóch różnych długościach: PP 45 RHK o długości 500 mm oraz PP 45 RHL o długości 800 mm.

Zakres dostawy: 1 tuleja do montażu w stanie surowym, 1 zestaw elementów montażowych.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PP 45 RHK |
| Miejsce montażu: | Ściana zewnętrzna |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 1,24 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,37 kg |
| Wielkość nominalna: | 160 mm |
| Długość: | 500 mm |
| Szerokość: | 160 mm |
| wysokość: | 160 mm |
| Głębokość: | 500 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 165 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 165 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 510 mm |
| Wymagany otwór pod gwint: | 162 mm |
| Zalecany otwór rdzeniowy: | 182 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799590811 |
| Numer katalogowy: | 0059.0081 |

Producent: MAICO

PP 45 RHK Tuleja do montażu w stanie surowym