**Filtr powietrza, wymienny WS 75 G4**

Wymienny filtr powietrza do urządzenia wentylacyjnego WS 75 Powerbox S i H.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WS 75 G4 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 0,04 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,04 kg |
| Typ filtra: | Filtr przeciwpyłowy |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Szerokość: | 186 mm |
| wysokość: | 114 mm |
| Głębokość: | 16 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 235 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 32 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 75 |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992462 |
| Numer katalogowy: | 0093.1589 |

Producent: MAICO

WS 75 G4 Filtr powietrza, wymienny