**Przejście do przyłączy MA-AÜ125**

Przejście do przyłączy DN125, wykonane z tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu, do płaskich rozdzielaczy powietrza/podwójnych rozdzielaczy płaskich.

Przejście do przyłączy, w którego skład wchodzą: 1 przejście do przyłączy DN125, 1 pokrywa końcowa DN125.

Kolor – antracyt.

Opakowanie jednostkowe: 1 szt.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MA-AÜ125 |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit / Podłoga |
| Materiał: | polipropylen (PP) |
| Kolor: | Antracyt |
| Ciężar: | 0,17 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,2 kg |
| Średnica przyłącza: | 125 mm |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 125 mm |
| Szerokość: | 200 mm |
| wysokość: | 58 mm |
| Głębokość: | 200 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 250 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 100 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 250 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993094 |
| Numer katalogowy: | 0059.2140 |

Producent: MAICO

MA-AÜ125 Przejście do przyłączy