**Żaluzja AS 25 Ex**

Do mieszanin gazów i powietrza strefy 1 i strefy 2.

Do mieszanin pyłu i powietrza strefy 21 i 22.

Obsługiwany zakres temperatur: od -30°C +60°C.

Maksymalna prędkość przepływu 10 m/s.

Kąt otwarcia 85°.

Żaluzja musi być zainstalowana profesjonalnie i uziemiona zgodnie z wytycznymi VDE.

Klapy w wykonaniu Ex AS 65 Ex, AS 71 Ex posiadają środnik.

Klapa Ex z dołączoną siatką drucianą.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | AS 25 Ex |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| Miejsce montażu: | Otwór powietrza wydalanego na ścianie zewnętrznej |
| Pozycja montażowa: | pionowo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | czarny |
| Ciężar: | 0,4 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,59 kg |
| Typ żaluzji: | sterowane strumieniem powietrza otwarcie/zamknięcie |
| Średnica przyłącza: | 258 mm |
| Wielkość nominalna: | 250 mm |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 250 mm |
| Szerokość: | 294 mm |
| wysokość: | 294 mm |
| Głębokość: | 26 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 405 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 405 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 35 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799514039 |
| Numer katalogowy: | 0151.0403 |

Producent: MAICO

AS 25 Ex Żaluzja