**Izolowany blok do muru PP 45 MB**

Blok murowany o dużym poziomie izolacji termicznej do zamocowania tulei ściennych DN 160.

W nowym budynku zastępuje otwór pod gwint.

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe do zamocowania tulei do montażu w stanie surowym PP 45 RHK bądź PP 45 RHL i przepustów powietrza zewnętrznego DN 160.

Głębokość konstrukcyjną wynoszącą 365 mm można skrócić dzięki zintegrowanym znacznikom obcięcia do 300 mm lub 240 mm.

Z możliwością dowolnego przedłużenia przy użyciu dalszych bloków murowanych PP 45 MB.

Klasa ochrony przeciwpożarowej B1.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PP 45 MB |
| Miejsce montażu: | Ściana zewnętrzna |
| Materiał: | Kunststoff EPP |
| Kolor: | czarny |
| Ciężar: | 0,67 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,71 kg |
| Ochrona przeciwpożarowa: | Klasa ochrony przeciwpożarowej B1 |
| Wielkość nominalna: | 180 mm |
| Szerokość: | 248 mm |
| wysokość: | 248 mm |
| Głębokość: | 365 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 255 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 255 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 375 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799581437 |
| Numer katalogowy: | 0058.0143 |

Producent: MAICO

PP 45 MB Izolowany blok do muru