**Wkład wentylatora z pokrywą VEA ER 17/60-1 VZ**

Wkład wentylatora, pokrywa ze stałą kratką wewnętrzną i filtrem – część zamienna wkładu wentylatora ER 17/60-1 VZ.

Wersja z łącznikiem czasowym zwłocznym.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | VEA ER 17/60-1 VZ |
| Wykonanie: | Łącznik czasowy zwłoczny |
| Wydajność powietrza: | 61 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.500 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: | - |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Wydajność nominalna: | 46 W |
| IMax: | 0,3 A |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 1,62 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,93 kg |
| Szerokość: | 245 mm |
| wysokość: | 145 mm |
| Głębokość: | 245 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 270 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 280 mm |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799991465 |
| Numer katalogowy: | E080.0781.0000 |

Producent: MAICO

VEA ER 17/60-1 VZ Wkład wentylatora z pokrywą