**Stropowe odcięcie ogniowe TS 18 DN 100**

Stropowe odcięcie ogniowe dla systemów wentylacji wywiewnej ER.

Z ciągłym otwartym przekrojem i gładkich powierzchniach wewnętrznych.

Ogólny atest budowlany, nr atestu Z-41.3-556.

Decyzja dopuszczeniowa na stronie internetowej www.maico-ventilatoren.com.

Klasa odporności ogniowej K90-18017.

Niewymagający konserwacji.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | TS 18 DN 100 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Miejsce montażu: | Sufit |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Blacha stalowa |
| Ciężar: | 0,9 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,94 kg |
| Ochrona przeciwpożarowa: | tak |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 100 mm |
| Szerokość: | 226 mm |
| wysokość: | 152 mm |
| Głębokość: | 126 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 227 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 153 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 130 mm |
| Numer aprobaty: | Z-41.3-556 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799513209 |
| Numer katalogowy: | 0151.0320 |

Producent: MAICO

TS 18 DN 100 Stropowe odcięcie ogniowe