**Osiowy wentylator dachowy DZD 50/6 A-Ex**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZD 50/6 A-Ex |
| Wydajność powietrza: | 4.000 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 920 1/min |
| Wydajność nominalna: | 275 W |
| INom: | 0,71 A |
| IMax: | 0,71 A |
| Ciężar: | 40,4 |
| IA/IN: | 2,2 |
| Atest dla produktów zabezpieczonych przed wybuchem: | 84/3898 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877851 |
| Numer katalogowy: | 0087.0785 |

Producent: MAICO

DZD 50/6 A-Ex Osiowy wentylator dachowy