**Płaski i kompaktowy podwójny rozdzielacz powietrza z tworzywa sztucznego, 18-rzędowy MA-FDV18-63**

Płaski i kompaktowy rozdzielacz powietrza z tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu, na 18 przewodów giętkich DN 63, przewód doprowadzający DN 180. Umożliwia elastyczny montaż elementów w niewielkich przestrzeniach.

Płaski rozdzielacz powietrza, w którego skład wchodzą: 3 pokrywy zamykające DN 200, 1 przejściówka do przyłączy DN 180, 1 pokrywa końcowa DN180, 18 pierścieni uszczelniających DN 63, 18 rozwiernych klamer zabezpieczających DN 63 do mocowania przewodów giętkich, 14 pokryw zamykających DN 63.

Kolor – antracyt (korpus); półprzeźroczysty króciec przyłączeniowy w kolorze białym.

Ma wtykowy system kontroli wzrokowej, zapewniający precyzyjne, kontrolowane wsuwanie przewodu giętkiego.

Stosowany jako rozdzielacz 90° bądź też rozdzielacz przejściowy przy użyciu opcjonalnych akcesoriów (przejściówki do przyłączy).

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MA-FDV18-63 |
| Miejsce montażu: | Sufit / Ściana / Podłoga |
| Materiał: | polipropylen (PP) |
| Kolor: | Antracyt |
| Ciężar: | 3,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 3,95 kg |
| Średnica przyłącza: | 180 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu giętkiego: | 63 mm |
| Ilość przyłączy: | 18 |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 63 mm |
| Szerokość: | 445 mm |
| wysokość: | 80 mm |
| Głębokość: | 772 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 485 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 135 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 806 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992967 |
| Numer katalogowy: | 0059.2127 |

Producent: MAICO

MA-FDV18-63 Płaski i kompaktowy podwójny rozdzielacz powietrza z tworzywa sztucznego, 18-rzędowy