**Króciec pośredni SZ 45**

Wsporniki pośrednie dla wentylatorów dachowych.

Do korzystnego z punktu widzenia wartości przepływu i łatwości montażu przyłączenia pomiędzy cokołem z tłumikiem akustycznym SD a kanałami wentylacyjnymi.

Do montażu w dachach płaskich.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SZ 45 |
| Miejsce montażu: | Dach |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 11,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 11,23 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 450 mm |
| Szerokość: | 1.080 mm |
| wysokość: | 1.080 mm |
| Głębokość: | 180 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 1.080 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 1.080 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 180 mm |
| temperatura otoczenia: | 100 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922926 |
| Numer katalogowy: | 0092.0292 |

Producent: MAICO

SZ 45 Króciec pośredni