**Regulator pompy solanki EW-S**

Automatycznie reguluje tryb pracy letniej i pracy zimowej.

Nie wymaga obsługi sezonowej.

Z sygnalizatorem usterek.

Włącza pompę w regularnych odstępach czasu w ceu zapobieżenia blokadzie.

Z wstępnym ustawieniem fabrycznym.

Z 2 czujnikami temperatury powietrza zewnętrznego przed i za wymiennikiem powietrza solanka-powietrze.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EW-S |
| Ciężar: | 0,4 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,565 kg |
| Szerokość: | 160 mm |
| wysokość: | 110 mm |
| Głębokość: | 60 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 230 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 130 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 185 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799572039 |
| Numer katalogowy: | 0157.0203 |

Producent: MAICO

EW-S Regulator pompy solanki