**Kratka podłogowa FFS-FGBW**

Standardowa kratka podłogowa odporna na wchodzenie, pasuje do wylotu podłogowego FFS-BA.

Kratka podłogowa z lakierowanej na biały kolor stali szlachetnej, nowoczesne wzornictwo z kołowym układem otworów.

Mocowanie za pomocą klamer umieszczonych na stałe pod kratką podłogową.

Zakres dostawy

1 kratka podłogowa

1 taśma uszczelniająca

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FFS-FGBW |
| Wykonanie: | Wzór z kołowym schematem rozmieszczenia otworów |
| Rodzaj montażu: | Zamocowanie za pomocą klamer mocujących |
| Materiał: | Stal stopowa, lakierowana na biało |
| Ciężar: | 0,31 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,33 kg |
| Szerokość: | 340 mm |
| wysokość: | 180 mm |
| Głębokość: | 3 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 311 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 240 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 138 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558910 |
| Numer katalogowy: | 0055.0891 |

Producent: MAICO

FFS-FGBW Kratka podłogowa