**Żaluzja ARP 71**

Żaluzje wyciągu powietrza.

Z poruszającymi się indywidualnie lamelami, zamontowanymi we wzmocnionych tulejkach prowadzących.

Z ocynkowaną kratką ochronną od strony wlotu.

ARP 71 dwuczęściowa.

ARP 80 i ARP 100 trzyczęściowa.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ARP 71 |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| Montaż: | na zewnątrz |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, odporne na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV |
| Kolor: | srebrnoszary |
| Ciężar: | 4,6 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 5,6 kg |
| Typ żaluzji: | sterowane strumieniem powietrza otwarcie/zamknięcie |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 710 mm |
| Szerokość: | 818 mm |
| wysokość: | 890 mm |
| Głębokość: | 40 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 900 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 900 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 55 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510826 |
| Numer katalogowy: | 0151.0082 |

Producent: MAICO

ARP 71 Żaluzja