**Filtr powietrza, wymienny Duo G3**

Wymienny filtr powietrza dla decentralnego urządzenia wentylacyjnego z odzyskiem ciepła Duo.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | Duo G3 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | czarny / biały |
| Ciężar: | 0,04 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,04 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Szerokość: | 220 mm |
| wysokość: | 125 mm |
| Głębokość: | 33 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 221 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 34 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930280 |
| Numer katalogowy: | 0093.0028 |

Producent: MAICO

Duo G3 Filtr powietrza, wymienny