**Filtr powietrza, wymienny KFF 9040-5**

Wymienny filtr powietrza do izolowanego akustycznie płaskiego wentylatora skrzynkowego do powietrza nawiewanego KFR/KFD, KFR -K/KFD -K i KFR -F/KFD -F.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | KFF 9040-5 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 3,83 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 3,92 kg |
| Typ filtra: | Filtr precyzyjny |
| Klasa filtra: | ISO ePM1 55 % (F5) |
| Szerokość: | 892 mm |
| wysokość: | 387 mm |
| Głębokość: | 96 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 893 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 388 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 100 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990611 |
| Numer katalogowy: | 0093.1217 |

Producent: MAICO

KFF 9040-5 Filtr powietrza, wymienny