**Transformator 5-stopniowy TRE 0,6-2**

Transformator 5-stopniowy do ustawiania prędkości obrotów.

Do sterowania wentylatorów na prąd zmienny.

Z lampką sygnalizującą pracę.

Dodatkowy styk przełączający (230 V), np. do sterowania klapą.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | TRE 0,6-2 |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Wydajność nominalna: | 108 W |
| Maksymalne obciążenie: | 0,6 A |
| Stopień ochrony: | IP 54 |
| Napięcie wtórne: | 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | popielaty, podobny do RAL 7035 |
| Ciężar: | 1,67 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 2,18 kg |
| Szerokość: | 195 mm |
| wysokość: | 148 mm |
| Głębokość: | 175 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 235 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 230 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 190 mm |
| temperatura otoczenia: | 0 °C do 40 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571575 |
| Numer katalogowy: | 0157.0157 |

Producent: MAICO

TRE 0,6-2 Transformator 5-stopniowy