**Filtr powietrza, wymienny RF 20**

Filtr wymienny dla filtra powietrza TFE... .

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RF 20 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,24 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,59 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 200 mm |
| Szerokość: | 265 mm |
| wysokość: | 240 mm |
| Głębokość: | 6 mm |
| Szerokość: | 245 mm |
| wysokość: | 245 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 380 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 360 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 55 mm |
| temperatura otoczenia: | 100 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936930 |
| Numer katalogowy: | 0093.0693 |

Producent: MAICO

RF 20 Filtr powietrza, wymienny