**Kanał przedłużający MA-VR250**

Kanał przedłużający z tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu, przeznaczony do elementów kierujących MA-U3-63, MA-U2-75, MA-U2-90, MA-U1-90 oraz adapterów MA-AD3-63, MA-AD2-75, MA-AD2-90 i MA-AD1-90.

Kanał przedłużający, w którego skład wchodzą: 1 kanał przedłużający o długości 249 mm, 1 pokrywa końcowa DN125.

Kolor – antracyt.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MA-VR250 |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit / Podłoga |
| Materiał: | polipropylen (PP) |
| Kolor: | Antracyt |
| Ciężar: | 0,19 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,24 kg |
| Wielkość nominalna: | 125 mm |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 125 mm |
| Szerokość: | 131 mm |
| wysokość: | 131 mm |
| Głębokość: | 249 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 145 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 145 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 260 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993025 |
| Numer katalogowy: | 0059.2133 |

Producent:

 MAICO

MA-VR250 Kanał przedłużający