**DZQ 50/126 A**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZQ 50/126 A |
| Wydajność powietrza: | 2.600 m³/h / 5.700 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 465 1/min / 930 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: | - |
| Możliwość pracy nawrotnej: | - |
| Pobór mocy: | 70 W / 300 W |
| IMax: | 0,22 A / 0,7 A |
| Przełączalna liczba biegunów: | - |
| Ciężar: | 18,8 |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 70 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0083.0458 |

Producent: MAICO

DZQ 50/126 A