**Osiowy wentylator kanałowy DZR 50/6 A-Ex**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZR 50/6 A-Ex |
| Wydajność powietrza: | 5.800 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 920 1/min |
| Wydajność nominalna: | 175 W |
| INom: | 0,71 A |
| IMax: | 0,71 A |
| Ciężar: | 20,1 |
| IA/IN: | 2,2 |
| Atest dla produktów zabezpieczonych przed wybuchem: | 84/3898 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867852 |
| Numer katalogowy: | 0086.0785 |

Producent: MAICO

DZR 50/6 A-Ex Osiowy wentylator kanałowy