**Płaski, kompaktowy rozdzielacz powietrza z tworzywa sztucznego, 8-rzędowy MA-FV8-75**

Płaski, kompaktowy rozdzielacz powietrza z tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu, na 8 przewodów giętkich DN 75, przewód doprowadzający DN 160. Umożliwia elastyczny montaż elementów w niewielkich przestrzeniach.

Płaski rozdzielacz powietrza, w którego skład wchodzą: 1 pokrywa zamykająca DN 200, 1 przejściówka do przyłączy DN 160, 1 pokrywa końcowa DN 160, 8 pierścieni uszczelniających DN 75, 8 rozwiernych klamer zabezpieczających DN 75 do mocowania przewodów giętkich, 6 pokryw zamykających DN 75.

Kolor – antracyt (korpus); półprzeźroczysty króciec przyłączeniowy w kolorze białym.

Ma wtykowy system kontroli wzrokowej, zapewniający precyzyjne, kontrolowane wsuwanie przewodu giętkiego.

Stosowany jako rozdzielacz 90° bądź też rozdzielacz przejściowy przy użyciu opcjonalnych akcesoriów (przejściówki do przyłączy).

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MA-FV8-75 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Miejsce montażu: | Sufit / Ściana / Podłoga |
| Materiał: | polipropylen (PP) |
| Kolor: | Antracyt |
| Ciężar: | 1,56 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 2,28 kg |
| Średnica przyłącza: | 160 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu giętkiego: | 75 mm |
| Ilość przyłączy: | 8 |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 75 mm |
| Szerokość: | 468 mm |
| wysokość: | 85 mm |
| Głębokość: | 468 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 478 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 146 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 478 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992943 |
| Numer katalogowy: | 0059.2125 |

Producent: MAICO

MA-FV8-75 Płaski, kompaktowy rozdzielacz powietrza z tworzywa sztucznego, 8-rzędowy