**Cokół z tłumikiem akustycznym SD 63**

Tłumik akustyczny strony wlotu wentylatorów dachowych.

Z tłumikiem kulisowym wykonanym z odpornych na ścieranie i niepalnych płyt z włókna mineralnego.

Zalecane akcesoria: Króciec przejściowy SZ do podłączania kanałów rurowych.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SD 63 |
| Maks. prędkość przepływu: | 20 m/s |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 96 |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 630 mm |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz: | 2 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz: | 6 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz: | 9 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz: | 17 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz: | 17 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz: | 13 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz: | 8 dB |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| GTIN (EAN): | 4012799923466 |
| Numer katalogowy: | 0092.0346ALT |

Producent: MAICO

SD 63 Cokół z tłumikiem akustycznym