**Element kierujący MA-U2-75**

Element kierujący 90° z tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu, obsługujący 2 przewody giętkie DN 75 + 1 przejście DN 125 do zaworu powietrza nawiewanego/wywiewanego.

Element kierujący 90°, w którego skład wchodzą: 1 kanał przedłużający DN125, 1 pokrywa końcowa DN 125, 2 pierścienie uszczelniające DN 75, 2 rozwierne klamry zabezpieczające DN75 do mocowania przewodów giętkich, 1 pokrywa zamykająca DN 75.

Kolor – antracyt (korpus); półprzeźroczysty króciec przyłączeniowy w kolorze białym.

Ma wtykowy system kontroli wzrokowej, zapewniający precyzyjne, kontrolowane wsuwanie przewodu giętkiego.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MA-U2-75 |
| Miejsce montażu: | Sufit / Ściana / Podłoga |
| Materiał: | polipropylen (PP) |
| Kolor: | Antracyt |
| Ciężar: | 0,59 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,02 kg |
| Średnica przyłącza: | 125 mm |
| Wielkość nominalna: | 75 mm |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 75 mm |
| Szerokość: | 290 mm |
| wysokość: | 332 mm |
| Głębokość: | 268 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 278 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 147 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 431 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992868 |
| Numer katalogowy: | 0059.2117 |

Producent: MAICO

MA-U2-75 Element kierujący