**Filtr powietrza TFP 56-7**

Filtr powietrza dla systemów wentylacyjnych.

Z obustronnymi kołnierzami do montażu w kwadratowych kanałach wentylacyjnych.

Pokrywa przeglądowa może być zdejmowania dla ułatwienia wymiany filtra.

Akcesoria: Wymienny filtr powietrza KF.. i czujnik różnicy ciśnień DW 1000.

Instrukcje montażowe

Zamontować filtr powietrza po stronie ssącej wentylatora.

Oporność filtra musi być monitorowana przez czujnik różnicy ciśnień DW 1000.

Przewidzieć wystarczającą ilość miejsca do otwierania klapy przeglądowej przy wymianie filtra.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | TFP 56-7 |
| Miejsce montażu: | kanał |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 23 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 23 kg |
| Typ filtra: | Filtr pyłu i pyłków |
| Klasa filtra: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Wymiar kanału: | 1.000 mm x 500 mm |
| Szerokość: | 1.040 mm |
| wysokość: | 540 mm |
| Głębokość: | 700 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 1.040 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 540 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 700 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 70 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799490739 |
| Numer katalogowy: | 0149.0073 |

Producent: MAICO

TFP 56-7 Filtr powietrza