**Ramka pokrycia dachu PP 45 DER 36-55**

Ramka pokrycia dachu do wylotu dachowego PP 45, montowanego w dachu spadzistym.

Zakres dostawy: ramka pokrycia dachu z szyną dociskową, klinem uszczelniającym i elementami mocującymi wraz z klamrami poziomymi i gwoździami dekarskimi.

Zestaw przepustu dachowego składający się z 1 – 2 kanałów przepustu dachowego, 1 krótkiej lub długiej tulei przepustu dachowego, 1 ramki pokrycia dachu, 1 wyrzutni dachowej. Długość kanału przepustu dachowego i tulei przepustu dachowego – patrz wskazówka montażowa.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PP 45 DER 36-55 |
| Materiał: | Cynk tytanowy |
| Kolor: | Cynk tytanowy |
| Ciężar: | 5,87 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 16,87 kg |
| Nachylenie dachu: | 36 ° - 55 ° |
| Szerokość: | 900 mm |
| wysokość: | 151 mm |
| Głębokość: | 1.300 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 901 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 295 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 1.301 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991823 |
| Numer katalogowy: | 0093.1317 |

Producent: MAICO

PP 45 DER 36-55 Ramka pokrycia dachu