**Element ościeża PP 45 LE**

Zaleca się do stosowania urządzeń w obszarach narażonych na wiatr i hałas.

W przypadku zastosowania elementu ościeża wartość różnicy znormalizowanego poziomu ciśnienia akustycznego zwiększa się o 3-9 dB. Przy zastosowaniu dodatkowej kształtki kątowej PP 45 LEW90 wartość różnicy znormalizowanego poziomu ciśnienia akustycznego można podnieść ogółem o 9-13 dB.

Klasa ochrony przeciwpożarowej B1.

Element ościeża wymagany jest jako niezbędne wyposażenie dodatkowe zestawów do montażu końcowego PP 45 K, PP 45 O i PP 45 RC w przypadku montażu w ościeżu okiennym.

Osłona zewnętrzna kanału ościeża wykonana jest ze szczotkowanej stali stopowej.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PP 45 LE |
| Miejsce montażu: | Ściana zewnętrzna |
| Materiał: | Kunststoff EPP |
| Materiał obudowy: | Kunststoff EPP |
| Materiał osłony zewnętrznej: | Stal nierdzewna |
| Kolor: | stal szlachetna szczotkowana |
| Ciężar: | 1,3 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,38 kg |
| Ochrona przeciwpożarowa: | Klasa ochrony przeciwpożarowej B1 |
| Szerokość: | 100 mm |
| wysokość: | 400 mm |
| Głębokość: | 661 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 105 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 405 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 700 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931799 |
| Numer katalogowy: | 0093.0179 |

Producent: MAICO

PP 45 LE Element ościeża