**Przeciwkołnierz GFI 112**

Kołnierz współpracujący do łączenia pomiędzy wentylatorem a rurą.

Otwory zgodne z normą ISO 6580.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | GFI 112 |
| Materiał: | Blacha stalowa |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 7,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 7,2 kg |
| Wielkość nominalna: | 1.120 mm |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 1.120 mm |
| Szerokość: | 1.230 mm |
| wysokość: | 1.230 mm |
| Głębokość: | 8 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 1.230 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 1.230 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 8 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732648 |
| Numer katalogowy: | 0073.0264 |

Producent: MAICO

GFI 112 Przeciwkołnierz