**DZQ 25/42 A**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZQ 25/42 A |
| Wydajność powietrza: | 1.050 m³/h / 2.200 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.425 1/min / 2.850 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: | - |
| Możliwość pracy nawrotnej: | - |
| Pobór mocy: | 50 W / 275 W |
| IMax: | 0,1 A / 0,45 A |
| Przełączalna liczba biegunów: | - |
| Ciężar: | 5 |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 55 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0083.0442 |

Producent: MAICO

DZQ 25/42 A