**Filtr powietrza, wymienny PPF M6**

Wymienny filtr powietrza do urządzenia do wentylacji pojedynczych pomieszczeń PushPull 60 K.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PPF M6 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 0,14 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,15 kg |
| Klasa filtra: | ISO ePM10 75 % (M6) |
| Szerokość: | 190 mm |
| wysokość: | 170 mm |
| Głębokość: | 32 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 240 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 240 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 70 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931706 |
| Numer katalogowy: | 0093.0170 |

Producent: MAICO

PPF M6 Filtr powietrza, wymienny