**Króciec odsysający ER-AS**

Króciec odsysający do obudów podtynkowych ER GH, ER GH-VWR, ER-UPD i ER-UP/G do wyciągu powietrza z muszli klozetowej. Jednoczesny wyciąg powietrza z pomieszczenia i wyciąg powietrza przy muszli klozetowej.

Warunek wstępny: Rura spłuczkowa spłuczki podtynkowej wyposażona jest w odgałęzienie DN 70.

Połączenie rury spustowej z wentylatorem HT DN 70, przez to mniejsze prędkości powietrza i skuteczny, bezciągowy wyciąg powietrza.

Połączenie z ER EC, ER 60 lub ER 100.

Zalecenia dla spłuczki: Wyrób TECE, moduł uniwersalny TECEprofil dla toalety ze spłuczką TECE, z przyłączem systemu wyciągu zapachów. Nr kat. TECE: 9.300.003, www.tece.de, Tel.: 0 25 72 / 928-0

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ER-AS |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | czarny |
| Ciężar: | 0,06 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,1 kg |
| Szerokość: | 83 mm |
| wysokość: | 83 mm |
| Głębokość: | 80 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 125 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939283 |
| Numer katalogowy: | 0093.0928 |

Producent: MAICO

ER-AS Króciec odsysający