**Wentylator dla małych pomieszczeń ECA 100**

Wersja standardowa

Z możliwością regulacji prędkości obrotowej. Wyjątek: ECA 150/4 i ECA 150/4 K.

Ze względu na technikę sterowania kątem fazowym w dolnym zakresie prędkości obrotowej może wystąpić uwarunkowany fizycznie przydźwięk.

Cechy

Duża wydajność powietrza mimo kompaktowych rozmiarów.

Połączenie dużej wydajności powietrza z wysoką wartością ciśnienia

Termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe.

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia.

Klasa ochrony II.

Ze znakiem VDE-GS.

Z uszczelkami zabezpieczającymi przed wnikaniem skroplin w przypadku montażu sufitowego.

Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów typoszeregu ECA, wersja standardowa jako opcja.

silnik

Wytrzymały silnik z łożyskami kulkowymi, bezobsługowy.

Nadaje się do pracy ciągłej.

Wskazówki montażowe

Łatwy i szybki demontaż pokrywy.

Wentylator można szybko zamocować w kanale przy pomocy 2 sprężystych zaczepów.

Przyłącze elektryczne

Przyłącze elektryczne może być wykonane jako natynkowe lub podtynkowe.

Zasady bezpieczeństwa

ECA 100 może być stosowany w strefach zagrożenia porażeniowego 1 wg normy DIN VDE 0100-701.

Szczegóły zob. instrukcje planowania

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ECA 100 |
| Wykonanie: | Wykonanie standardowe |
| Wydajność powietrza: | 90 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.650 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: | ✔ |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Pobór mocy: | 13 W |
| IMax: | 0,1 A |
| Stopień ochrony: | IP 45 |
| Kabel zasilający: | 3 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Pozycja montażowa: | bez znaczenia |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,763 |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,73 kg |
| Wielkość nominalna: | 100 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 120 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 33 dB(A) Odległość 3 m, warunki pola swobodnego |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840008 |
| Numer katalogowy: | 0084.0000 |

Producent: MAICO

ECA 100 Wentylator dla małych pomieszczeń