**Przeciwkołnierz GF 50**

Przeciwkołnierz do montażu wentylatorów w kanałach wentylacyjnych.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | GF 50 |
| Materiał: | Stal, ocynkowana |
| Ciężar: | 1,9 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,92 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 500 mm |
| Szerokość: | 565 mm |
| wysokość: | 565 mm |
| Głębokość: | 6 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 565 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 565 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 6 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799560081 |
| Numer katalogowy: | 0056.0008 |

Producent: MAICO

GF 50 Przeciwkołnierz