**Transformator 5-stopniowy TRV 1,0**

Transformator 5-stopniowy do ustawiania prędkości obrotów.

Do sterowania wentylatorów na prąd trójfazowy.

Z wyłącznikiem zabezpieczającym silnik.

Ze stycznikiem głównym i bezpiecznikami sterującymi.

Z lampką sygnalizującą pracę.

Jedna klapa może być sterowana przez L2.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | TRV 1,0 |
| Maksymalne obciążenie: | 1 A |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 5,98 |
| Ciężar z opakowaniem: | 5,98 kg |
| Szerokość: | 168 mm |
| wysokość: | 220 mm |
| Głębokość: | 174 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 220 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 210 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 270 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577157 |
| Numer katalogowy: | 0157.0715 |

Producent: MAICO

TRV 1,0 Transformator 5-stopniowy