**Filtr powietrza, wymienny FE 31-2**

Filtr wymienny dla filtra powietrza TFE...-4.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FE 31-2 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Syntetyk |
| Ciężar: | 0,48 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,5 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 315 mm |
| Szerokość: | 520 mm |
| wysokość: | 390 mm |
| Głębokość: | 6 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 521 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 391 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 40 mm |
| temperatura otoczenia: | 100 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990567 |
| Numer katalogowy: | 0093.1227 |

Producent: MAICO

FE 31-2 Filtr powietrza, wymienny