**System wentylacji pomieszczeń aeronom RSK 125**

System kanałów płaskich do wentylacji mieszkań.

Wymiar kanału: 150 mm x 80 mm.

Szybka i łatwa instalacja.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RSK 125 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,16 kg |
| Wymiar kanału: | 150 mm x 80 mm |
| Średnica hydrauliczna: | 72 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 165 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 90 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 160 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780274 |
| Numer katalogowy: | 0078.0027 |

Producent: MAICO

RSK 125 System wentylacji pomieszczeń aeronom