**Adapter zaworu MF-A90**

Adapter do wykonania dokładnego przejścia z przewodu giętkiego do zaworu powietrza nawiewanego lub wywiewanego.

Dzięki zasadzie montażu "jednym kliknięciem" adapter łączony jest szybko i pewnie z przewodem giętkim MF-F.

Niezbędne akcesoria: Pierścień uszczelniający MF-FDR.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MF-A90 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit |
| Materiał: | polipropylen (PP) |
| Dane dotyczące tworzyw sztucznych: | Nie zawierający PCV |
| Ciężar: | 0,06 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,1 kg |
| Wielkość nominalna: | 90 mm |
| Szerokość: | 100 mm |
| wysokość: | 100 mm |
| Głębokość: | 102 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 100 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 100 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 102 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599630 |
| Numer katalogowy: | 0059.0963 |

Producent: MAICO

MF-A90 Adapter zaworu