**Osłona Duo AE**

Osłona elementu ościeża do montażu w ościeżu okiennym.

Wymagana jest jako niezbędne wyposażenie dodatkowe w przypadku montażu w ościeżu okiennym.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | Duo AE |
| Wydajność powietrza: | 60 m³/h |
| Materiał: | Stal nierdzewna |
| Kolor: | stal szlachetna szczotkowana |
| Ciężar: | 0,56 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,69 kg |
| Szerokość: | 100 mm |
| wysokość: | 394 mm |
| Głębokość: | 77 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 130 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 423 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 100 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930884 |
| Numer katalogowy: | 0093.0088 |

Producent: MAICO

Duo AE Osłona