**Ramka ścienna ER-MR EC**

Ramka ścienna do obudów osadzonych zbyt głęboko, mająca na celu zapobieganie wyciąganiu powietrza z szybu.

Możliwa jest kombinacja z obudową ER GH.

Materiał – styropianowe płyty budowlane, przycinane na żądany wymiar i łączone za pomocą cementu.

Głębokość przycinania: od 75 do 15 mm.

Ze śrubą o długości 55/80 mm.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ER-MR EC |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Styropian łączony za pomocą cementu |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 0,27 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,51 kg |
| Szerokość: | 265 mm |
| wysokość: | 265 mm |
| Głębokość: | 75 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 695 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 85 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 85 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799927655 |
| Numer katalogowy: | 0192.0765 |

Producent: MAICO

ER-MR EC Ramka ścienna