**Złączka elastyczna ELP 94**

Złączki elastyczne do montażu wentylatorów kanałowych w sposób odizolowany od elementów przenoszących dźwięki materiałowe.

Z kwadratowymi kołnierzowymi ramkami przyłączeniowymi ze stali ocynkowanej.

Montaż po stronie wlotu i wylotu.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ELP 94 |
| Miejsce montażu: | kanał |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 3,4 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 3,87 kg |
| Wymiar kanału: | 900 mm x 400 mm |
| Szerokość: | 940 mm |
| wysokość: | 440 mm |
| Głębokość: | 150 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 975 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 460 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 75 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799922643 |
| Numer katalogowy: | 0092.0264 |

Producent: MAICO

ELP 94 Złączka elastyczna