**Zestaw do czyszczenia MF-R63**

Zestaw do czyszczenia przewodów giętkich MF-F.

W rozdzielaczu powietrza MF-V... do kanału wentylacyjnego wkładana jest kulka czyszcząca, która jest następnie odsysana odkurzaczem do jednego z wylotów powietrza. Kulka czyszcząca usuwa przy tym z przewodu giętkiego resztki brudu i pył.

Opakowanie jednostkowe: Adapter do odkurzacza i 2 kulki czyszczące.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MF-R63 |
| Ciężar: | 0,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,12 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 63 mm |
| Szerokość: | 170 mm |
| wysokość: | 130 mm |
| Głębokość: | 90 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 172 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 132 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 92 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799580119 |
| Numer katalogowy: | 0058.0011 |

Producent: MAICO

MF-R63 Zestaw do czyszczenia