**Filtr powietrza, wymienny RF 10/16-7**

Filtr wymienny dla filtra powietrza TFE.

RF ...-5: Filtr wymienny dla TFE... -5.

RF ...-7: Filtr wymienny dla TFE... -7.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RF 10/16-7 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,3 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,6 kg |
| Klasa filtra: | ISO ePM1 50 % (F7) |
| Długość znamionowa  w mm: | 100-160 |
| Szerokość: | 290 mm |
| wysokość: | 290 mm |
| Głębokość: | 28 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 290 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 290 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 28 mm |
| temperatura otoczenia: | 80 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938804 |
| Numer katalogowy: | 0093.0880 |

Producent: MAICO

RF 10/16-7 Filtr powietrza, wymienny