**Żaluzja kanałowa RKP 25**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RKP 25 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Miejsce montażu: | kanał |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 5,275 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 5,47 kg |
| Typ żaluzji: | elektryczny |
| Wymiar kanału: | 500 mm x 300 mm |
| Szerokość: | 540 mm |
| wysokość: | 340 mm |
| Głębokość: | 120 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 640 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 340 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 130 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512363 |
| Numer katalogowy: | 0151.0236 |

Producent:
MAICO

RKP 25 Żaluzja kanałowa