**Kratka ochronna, tworzywo sztuczne SGM 28**

Kratka ochronna do wentylatorów wg DIN EN ISO 13857.

Montaż możliwy po stronie ssawnej i tłocznej.

SGM: materiał – tworzywo sztuczne odporne na uderzenia, biel perłowa ~RAL 1013; do wentylatorów kanałowych ERM.

SGM ... Ex: materiał – metal; do wentylatorów ERM Ex przeznaczonych do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SGM 28 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel perłowa, podobna do RAL 1013 |
| Ciężar: | 0,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,24 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 280 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 285 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 35 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 285 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799594345 |
| Numer katalogowy: | 0059.0434 |

Producent: MAICO

SGM 28 Kratka ochronna, tworzywo sztuczne