**Odśrodkowy zewnętrzny wentylator ścienny AWV 10**

Cechy

Nawiew małych do średnich ilości powietrza przy wysokich oporach.

Idealny do renowacji i montażu w istniejących budynkach dzięki montażu zewnętrznemu.

Optymalna sprawność, niskie koszty utrzymania.

Wentylator odśrodkowy z tworzywa sztucznego, z łopatkami wygiętymi do tyłu.

Króćce przyłączeniowe od strony wlotu do montażu w przewodach wentylacyjnych.

Zintegrowana żaluzja.

silnik

Silnik kondensatorowy.

Z możliwością regulacji obrotów.

Przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne jako wyposażenie seryjne.

Wytrzymały silnik z łożyskami kulkowymi, bezobsługowy.

Stopień ochrony IP X4 przy instalacji w przewodach wentylacyjnych z co najmniej 1 metrem odcinka rury od strony wlotu.

Wskazówki montażowe

Do montażu na ścianach zewnętrznych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku swobodnego zasysania wentylator wolno uruchomić tylko wówczas, gdy zagwarantowane jest zabezpieczenie przed dotknięciem wirnika skrzydełkowego zgodne z DIN EN ISO 13857.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | AWV 10 |
| Wydajność powietrza: | 220 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.441 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: | ✔ |
| Możliwość pracy nawrotnej: | - |
| SEC – wartość średnia: | -7 kWh/(m²\*a) |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Wydajność nominalna: | 26 W |
| IMax: | 0,13 A |
| Stopień ochrony: | IP X4 |
| Klasa izolacji: | B |
| Miejsce montażu: | Ściana zewnętrzna |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, powlekana proszkowo |
| Ciężar: | 4,4 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 4,83 kg |
| Wielkość nominalna: | 100 mm |
| Szerokość: | 260 mm |
| wysokość: | 355 mm |
| Głębokość: | 131 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 275 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 385 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | -20 °C do 30 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799809944 |
| Numer katalogowy: | 0080.0994 |

Producent: MAICO

AWV 10 Odśrodkowy zewnętrzny wentylator ścienny